요  약  문

Ⅰ. 제목

“ 시화지구 악취모니터링 및 악취지도 제작 ”

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

시화산단의 경우 다양한 업종이 입주하여 가동되고 있으며, 이에 따라 악취발생 사업장에서 발생하는 악취의 경우 다양한 성분에 의한 복합적인 영향이 크며, 주요 악취발생원별로 주변에 미치는 악취영향 특성 또한 다양할 것으로 판단된다.

이에 본 연구에서는 다양한 악취발생원이 밀집한 시화산단 및 주변 주거 지역을 대상으로 주요 악취원인물질별 공간적인 특성 및 발생 특성을 모니터링하여 악취개선을 위한 기초자료를 확보하고자 하며, 이러한 결과를 공간적으로 확인하고, 지역별 통계분석이 용이한 악취지도 제작/활용 시스템 개발을 통하여 악취발생지역을 보다 과학적이며, 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 마련하고자 하였다.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

본 연구는 시화산단의 다양한 업종별 사업장 부지경계 및 악취민원이 야기되고 있는 주거지역을 대상으로 지정악취물질을 포함하여 주요 악취성분으로 구분되고 있는 암모니아, 황화수소, 알데하이드 성분 및 휘발성유기화합물 성분 등 16가지 성분을 약 40개 지점에서 모니터링을 진행하였다.

본 연구에 적용한 측정방법은 Passive sampler 활용기술로 암모니아, 황화수소, 알데하이드 성분 및 휘발성유기화합물 성분 등을 봄, 여름, 가을 총 3회 진행하였으며, 암모니아와 황화수소는 1회 측정시 1일, 알데하이드류와 휘발성유기화합물은 1회 측정시 1주일 기간 동안 측정을 진행하였다.

계절별 3회 측정한 방대한 자료를 보다 손쉽게 공간적인 결과를 확인하고, 주요 악취발생원별, 악취성분별 공간적인 특성 및 월 별 변화 추이를 확인하기 위해서는 지역별 통계분석이 용이한 악취지도 제작/활용 시스템 개발이 필요함에 따라 보다 손쉽게 공간적인 특성을 확인할 수 있는 시스템을 개발하였다. 이러한 시스템 개발을 통하여 악취발생지역을 보다 과학적이며, 체계적으로 관리할 수 있는 다양한 방안을 마련하기 위한 기초자료를 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

Ⅳ. 연구결과

주거지역을 포함한 40개 지점의 전체 평균은 봄 16.62ppb, 여름 11.82ppb, 가을 12.99로 전반적으로 봄철에 측정한 결과가 여름철의 약 1.4배, 가을철의 약 1.3배 높은 것으로 측정되었으며, 산단지역이 주거지역에 비하여 약 2배 높은 것으로 확인되었으며, 주요 암모니아 배출 지역을 크게 3개 영역으로 구분할 수 있었다.

황화수소가 높게 확인된 S-15번 지점의 경우에는 시흥하수처리장 경계지점으로 암모니아와 마찬가지로 높게 확인되고 있음을 확인할 수 있으며, 전반적인 황화수소 배출원 지역은 크게 시흥하수처리장 주변지역과 반월산단과 경계지역을 포함하여 총 4개 구역으로 구분할 수 있었다.

8가지 알데하이드 성분을 모니터링한 결과, 전반적으로 크로톤알데하이드 성분을 제외하고는 산단지역의 평균 농도가 높은 것으로 확인되었으며, 아세트알데하이드와 벤즈알데하이드는 봄 측정결과가 높았으며, 기타 다른 성분들은 여름 측정결과가 전반적으로 높은 것으로 확인되었다.

5가지 성분을 중심으로 휘발성유기화합물을 모니터링한 결과, 산단지역이 주거지역 보다 전반적으로 2배 이상 높게 측정되고 있음을 확인할 수 있었으며, 톨루엔의 경우 주거지역은 0.86ppb - 10.42ppb로 최고 약 12배 차이의 농도 분포를 갖는 것으로 확인되었고, 산단지역은 2.18ppb - 45.40ppb로 약 20배 차이의 농도 분포를 갖는 것으로 확인되었다. 특히, 주거지역 최소농도와 산단지역 최대농도의 차이는 약 52.8배로 큰 차이가 있음을 확인할 수 있었다.

톨루엔의 경우 전반적으로 산단지역의 농도가 높게 분포하고 있었으며, 크게 3개 영역을 중심으로 고농도가 분포하고 있음을 확인할 수 있었다. 농도 분포가 높게 표현되고 있는 지점을 중심으로 화학단지, 폐인트 및 지정폐기물소각시설 등 휘발성유기화합물 배출원이 위치하고 있는 것으로 확인되었다.

클로로벤젠, 에틸벤젠, m,p-자일렌, 스틸렌 성분 모두 산업단지 지역 일부 지점을 중심으로 높게 분포하고 있음을 확인할 수 있으며, 톨루엔과 동일한 지점이 위치한 지역을 중심으로 높게 분포하고 있음을 확인할 수 있었다. 특히, 클로로벤젠과 에틸벤젠의 경우 봄 측정 결과에 의하면 산단내 S-25번 지점이 높게 확인되고 있었으나, 여름 및 가을 측정에서는 검출이 확인되지 않는 결과를 확인할 수 있다. 이러한 결과는 S-25번 지점과 인접한 지역에 위치한 주요 악취배출시설의 개선이 있었을 것으로 판단할 수 있으며, 이러한 결과는 향후 악취개선 효과를 분석하는데 본 연구 결과의 활용성을 확인하는 결과라 할 수 있을 것이다.

주요 악취발생원별, 악취성분별 공간적인 특성 및 월 별 변화 추이를 확인하기 위해서는 지역별 통계분석이 용이한 악취지도 제작/활용 시스템 개발이 필요함에 따라 보다 손쉽게 공간적인 특성을 확인할 수 있는 시스템을 개발하였다. 이러한 시스템 개발은 향후 보완 개발을 통하여 악취발생지역을 보다 과학적이며, 체계적으로 관리할 수 있는 다양한 방안을 마련하기 위한 기초자료를 확보할 수 있을 것으로 판단되었다.

본 연구를 통하여 주요 악취성분을 중심으로 시화산단 및 주거지역의 공간적 특성을 분석하여 주요 배출원을 명확히 구분하는데 기여하였으며, 본 연구 방법은 향후 시화산단 내 주요 악취배출시설의 개선 노력에 따른 효과를 분석하는데 주요하게 활용될 수 있을 것으로 판단되었다.

ⅴ. 연구결과의 활용계획

현재 모니터링은 봄, 여름 측정이 완료되었으며, 가을 측정을 10월에 진행할 예정이다. 이러한 모니터링 결과는 향후 주요 악취성분 특성별 주요 발생원을 명확히 구분하여 향후 악취저감대책 수립시 정책방향을 설정하는데 활용할 수 있다.

본 연구를 통하여 개발된 악취지도 검색 프로그램은 향후 시화산단 지역의 악취발생원별 주요 악취악취물질 배출 특성을 명확히 구분하는데 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 시스템적 접근으로 보다 과학적이며, 체계적으로 악취를 관리하는데 활용할 수 있다.

시화산단의 경우에는 향후 지속적인 모니터링 및 검색 프로그램 보완 개발을 통하여 시화산단 지역의 악취개선 성과를 분석하고 평가하는데 적극적으로 활용할 수 있을 것으로 기대되며, 향후 다른 지자체에서 적극적으로 응용할 수 있을 것이다.