요  약  문

Ⅰ. 제목

EFC(Electric Fume Collector) 확대 보급을 위한 시화/반월지역 섬유/염색업체의 텐타시설 설치, 운용 현황 상세조사

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

최근 섬유/염색업종의 텐타시설 배기가스중의 백연과 Oil을 효과적으로    회수하는 EFC(Electric Fume Collector)의 실증 실험이 성공하였으나, 시화/반월 섬유/염색공단의 대부분 업체는 거의 모두 방지시설로 스크러버 운용중이며, Oil Mist와 같은 오염물질이 대기로 다량 배출되고 있음.

이에 따라 시화/반월 산단의 텐타시설을 보유한 업체의 텐타시설 및 악취 방지시설 운용 현황을 조사하여 향후 EFC를 확대 보급하기 위한 정책의 기초자료를 확보하는 것을 목표로 함.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

(1) 시화/반월공단 텐타기 보유업체의 텐타시설 설치 및 운용 현황 조사

(2) 시화/반월공단 텐타기 보유업체의 기존 방지시설 설치 및 운용 현황 조사

(3) 텐타공정 배기가스 및 기존 방지시설의 악취물질 및 복합악취 분석

(4) EFC 적용 가능 업체 섬유염색업체 선별 및 EFC 기초 사양 설계

Ⅳ. 연구결과

○ 시화산단 섬유/염색업체 조사 결과 (조사대상업체 : 27곳)

(1) 취급 품목 비율 : 천연(10%), 화섬(65%), 혼합(25%)

(2) 텐타기 보유 비율 : 보유(58%), 미보유(42%)

(3) 텐타기 방식별 비율 : 직화식(30%), 열매체식(70%)

(4) 텐타기 쳄버수 비율 : 8 쳄버(78%), 기타(22%)

(5) 텐타기 운전 온도별 비율 : 180∼210℃(81%), 기타(19%)

(6) 텐타기 열교환기 설치 비율 : 설치(7%), 미설치(93%)

(7) 열교환기 향후 설치 의향 : 있음(75%), 없음(25%)

- ⅰ -

(8) 유연제 종류별 사용 비율 : 일반(67%), 실리콘(13%), 혼합(20%)

(9) 유연제 사용량 비율

: 1 톤/월 이하(50%), 1∼5 톤/월(17%), 5톤/월 이상(34%)

(10)악취방지시설 종류별 설치비율 : 스크러버(96%), 기타(4%)

(11)보조금 지원 시 EFC 설치 의향 : 있다(71%), 없다(29%)

(12)악취방지시설 풍량별 비율

: 300CMM 이하(20%), 300~700CMM(76%), 700CMM이상(4%)

(13)악취방지시설 설치 년도별 비율 : 5년 이내(72%), 5년 이상(28%)

(14)대기개선기금 활용 비율 : 활용(48%), 비활용(52%)

○ 반월산단 섬유/염색업체 조사 결과 (조사 대상업체 : 52곳)

(1) 취급 품목 비율 : 천연(32%), 화섬(51%), 혼합(17%)

(2) 텐타기 보유 비율 : 보유(52%), 미보유(48%)

(3) 텐타기 방식별 비율 : 직화식(49%), 열매체식(51%)

(4) 텐타기 쳄버수 비율 : 8 쳄버(50%), 6쳄버(29%), 기타(21%)

(5) 텐타기 운전 온도별 비율 : 180∼210℃(56%), 기타(44%)

(6) 텐타기 열교환기 설치 비율 : 설치(14%), 미설치(86%)

(7) 열교환기 향후 설치 의향 : 있음(79%), 없음(21%)

(8) 유연제 종류별 사용 비율

: 일반(28%), 실리콘(12%), 혼합(42%), 비사용(18%)

(9) 유연제 사용량 비율

: 1 톤/월 이하(20%), 1∼5 톤/월(45%), 5 톤/월 이상(35%)

(10)악취방지시설 종류별 설치비율 : 스크러버(100%), 기타(0%)

(11)보조금 지원 시 EFC 설치 의향 : 있다(75%), 없다(25%)

(12)악취방지시설 풍량별 비율

: 300CMM 이하(56%), 300~700CMM(34%), 700CMM이상(11%)

(13)악취방지시설 설치 년도별 비율 : 5년 이내(49%), 5년 이상(51%)

(14)대기개선기금 활용 비율 : 활용(26%), 비활용(74%)

○ 악취물질 분석 및 스크러버 효율 분석

(1) 대상업체 : 직화식 (7곳), 열매체식 (5곳)

(2) 주요 악취물질 : Toluene, Styrene, Octanal, Nonanal

- ⅱ -

(3) TVOC : 직화식 (0.65 ∼14.20 ppm), 열매체식 (1.28 ∼4.26 ppm)

(4) Oil Mist : 직화식 (3.5 ∼10.2 mg/m3), 열매체식 (0.9 ∼ 10.4 mg/m3)

(5) 텐타기 배기가스 복합악취

: 직화식 (669 ∼ 3,000배), 열매체식 (300 ∼ 669 ppm)

(6) 스크러버 배출구 복합악취

: 직화식 (448 ∼ 2,080배), 열매체식 (300 ∼ 669 ppm)

Ⅴ. 연구결과의 활용계획

-  EFC 확대 적용을 위한 기초 자료 제공

-  EFC 적용 가능한 섬유/염색업체 선별

-  섬유/염색 업종 악취저감방안을 위한 기술지원 및 시설개선자금지원을 위한

기초자료활용

-  관련 지자체 공단 악취관리업무의 기초자료 제공

-  관련 학회논문발표 및 학회지 게재

- ⅲ -