요  약  문

Ⅰ. 제목

“ 시화․반월 산단지역에 적용 가능한 온실가스-대기오염물질 동시저감기술 (CO-Be     nefit) 사례 및 발전방안에 관한 연구”

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

21세기 환경관련 최대 이슈는 환경보전과 경제성장을 지속적으로 동시에 달성하는 것으로 이러한 개념이 바로 ‘지속가능한 산업발전(Sustainable industrial development)이다. 특히 우리나라는 2008년 저탄소 녹색성장을 핵심 키워드로 내세우고 녹색성장 기본법이 발표됨에 따라 국내 최대 산업단지 중 하나인 시화·반월 공단에 대기오염 및 온실가스의 동시 저감에 대한 필요성이 부각되고 있다. 이를 위해 본 연구에서는 국내 및 국외 기술 및 적용사례를 조사하여 이를 시화·반월 공단에 적용하여 이러한 지속가능한 산업발전을 이룩하기 위한 방안을 마련하고자 한다.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

시화반월 산업단지의 온실가스 및 대기오염물질 배출현황 파악

국내·외 온실가스/대기오염물질 동시저감기술 개발 및 적용사례 조사

시화·반월 산업단지 중 온실가스 측정으로 인한 현황파악

Ⅳ. 연구결과

시화·반월 산업단지의 온실가스 배출은 주로 에너지 부문, 즉 화석연료의 사용에서 이루어지고 있으며 이는 전체 온실가스 배출량의 약 80~90% 정도를 차지하고 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 시화·반월 산단에 적용 가능한 대기오염물질 및 온실가스 동시저감 기술을 발굴하기 위하여 단지의 대기오염물질 및 온실가스 배출현황과 외국의 저감사례 등을 조사하였다. 특히 기존의 대기오염물질 단순 처리시설이 아닌 온실가스와의 동시저감이 적용된 해외사례와 국내 사례를 조사해 기술하였다.

본 연구보고서에 수록된 내용은 다음과 같다.

1) 시화·반월 주요 공단이 사용하는 연료와 사용량을 조사하여 연료별 배출계수에 따른 온실가스 배출량을 알아보고, 주요 소각 및 에너지 시설의 시설을 조사하여 방지시설 및 대기오염 배출량을 파악하여 현 상황을 알고 중·소 업체의 온실가스 배출량도 파악하였다.

2) 시화·반월지역의 주요 온실가스 배출업체의 대기오염 방지시설 전후단 온실가스 배출량 측정을 통해 방지시설 별 온실가스 발생특성을 파악하였다. 방지시설 중 SCR과 SNCR 전후단의 N2O와 NOx의 측정을 통해 상관관계를 파악하였다. SCR과 SNCR에서는 NOx가 저감 될 때 N2O 배출이 증가되는 경향을 보였는데 이는 환원제나 연소시설의 운전조건 등에 따른 것으로 판단되고 이에 대한 추가적인 연구가 진행되어야 할 것으로 판단된다.

3) 국·내외 온실가스 및 대기오염 물질 동시저감 기술은 주로 촉매, 플라즈마, 음폐수를 사용하여 저감하는 기술 및 사례를 조사하였으며, 최근 촉매를 통해 NOx와 N2O를 동시에 저감하는 기술이 개발되었고 플라즈마를 이용해 기존 대기오염물질인 NOx, SOx, VOCs 등의 처리와 함께 온실가스인 PFCs의 처리가 가능한 것으로 조사되었으며, 음폐수를 소각로 내에 분사하여 질소산화물을 저감하고 음폐수의 처리비용을 줄임으로 인한 비용절감과 최근 폐기물의 발열량 증가로 인한 로내 온도상승과 이에 따른 처리용량 감소문제를 해결하여 거시적으로 온실가스의 저감이 가능한 것으로 조사되었다.

Ⅴ. 연구결과의 활용계획

본 연구에서 제시된 시화·반월 산단에 적용 가능한 대기오염물질과 온실가스의 동시저감 기술 및 사례의 조사로 인해 시화·반월 산단의 대기오염물질과 온실가스를 동시에 저감할 수 있는 다양한 방향을 제시하였다.

특히 시화·반월 산단의 온실가스 발생량에 대한 현장조사로 인해 실제 배출 현황을 파악할 수 있었으며 향후 대책방향을 수립하는데 도움이 될 것으로 판단된다.

동시저감 기술은 국내에 비해 해외에서 활발한 연구가 진행되나 실증규모의 사례가 많지 않고 실질적인 동시저감 효과가 크게 드러나지 않고 있기 때문에 이러한 연구로 인해 여타의 지역보다 한 발 앞서 대기오염물질과 온실가스의 동시저감 방안을 마련할 수 있을 것으로 판단되며 일부 해외 우수사례의 국내 적용을 통해 이러한 것이 더욱 활발해 질것으로 전망된다.