① 시화반월산단에 적용가능한 경제형 고효율 스크러버 연구개발사업(기술개발)

< 연구내용 및 결과 >

□ 연구목적 및 목표

○ 시화반월산단의 중소영세사업장에서는 미세먼지 등 대기오염물질을 제거하기 위한 방지시설로 약 41.5%(1,393개소)가 스크러버를 사용하고 있음. 현장에서 저렴하게 활용할 수 있는 고효율의 스크러버 시스템의 개발 및 보급하고자 함.

□ 연구내용 및 결과

○ 시제품 제작 및 현장 적용

- 안산시에 위치한 H업체(도금업종)에 2종류의 50CMM 스크러버 현장테스트 실시

- 시작품(A타입)의 경우 일반적으로 사용되는 스크러버(B타입)에 포함된 데미스터 및 폴링을 신규 개발된 나선형 필터로 대체하여 설치함.

[신규 개발설비(A타입)과 기존 기술설비(B타입) 사진]	[신규 개발 나선형 필터 사진]

- 총 7차례에 걸친 현장테스트 및 실험분석결과 기존 기술대비 분진의 경우 약 21%, 가스상물질의 경우 최대 31% 효율이 향상된 것을 확인 함.

	기존 스크러버(B)			고효율 스크러버(A)			비 고
	인입	토출	저감율	인입	토출	저감율
먼지 (mg/m3)	2.87	2.52	12%	2.87	1.91	33%	21% 효율향상
HCL (ppm)	7.87	0.71	91%	7.87	0.41	95%	4% 효율향상
SOx (ppm)	83.7	48.7	42%	83.7	22.6	73%	31% 효율향상

○ 경제성 및 적용가능성 분석

- 공간활용성이 좋고 초기설치비용 및 유지관리비용이 경제적인 고효율의 스크러버를 업체에서는 더 선호할 것으로 기대됨.

50CMM 스크러버	기존 스크러버(B)	고효율 스크러버(A)	비 고
제작비 (50CMM)	21,550,000	15,750,000	27% 절감
폴링(0.8㎥) (약5440EA)	163,200	0	100% 절감
Demister(ø950)	600,000	0	100% 절감
소모품 교체비용 (4인)	800,000	0	100% 절감
합 계	23,113,200	15,750,000	32% 절감

< 기대성과 >

○ 환경적 효과

- 시화반월산단에 바로 적용가능한 고효율 스크러버 적용시 미세먼지 약 21%저감(시화반월산단 스크러버 비율 41.5%).

○ 경제적 효과

- 시화반월산단에 바로 적용가능한 고효율 스크러버 적용시 설치운영비 약 32%저감(시화반월산단 스크러버 비율 41.5%).

- 시화반월산단 100개업체 적용시 연간 7.4억원 절감효과

○ 기타 성과

- 특허출원 『싸이클론 회전부를 포함한 웨트스크러버』 (10-2018-0122863)