과제명

EFC 확대 보급을 위한 시화/반월 지역 모든 섬유/염색업체의 텐타시설 설치, 운용 현황 상세 조사

연구기간

2011. 3 ~ 2011. 12 (10개월)

사업비

40백만원

성과산출부분

정책반영( ), 조사연구(○), 기술개발( ), 기타( )

연구목적

및 목표

○ 시화/반월 산단의 섬유/염색 단지 내 대부분의 업체는 방지시설로 대부분이 스크러버를 운영 중이며, Oil mist와 같은 악취 물질이 대기 중으로 다량 배출되고 있어 많은 악취 민원이 발생하고 있음

○ 최근 섬유/염색 업종의 텐타 시설 배기가스 중 백연과 Oil을 효과적으로 회수하는 EFC 실증 실험이 성공됨에 따라 “대기개선특별대책 로드맵” 중 염색단지 개선사업의 일환으로 EFC가 적정 방지시설로 채택 시 EFC 확대 보급을 위한 정책의 기초자료를 확보하여 EFC 보급 사업의 원활한 추진을 하고자 함

연구 내용 및 결과

[연구내용]

○ 시화/반월공단 텐타기 보유업체의 텐타시설 설치 및 운용 현황 조사	<시화 산단 섬유업체 공간 분포>
○ 시화/반월공단 텐타기 보유업체의 기존 방지시설 설치 및 운용 현황 조사
○ 텐타공정 배기가스 및 기존 방지시설의 악취물질 및 복합악취 분석
○ EFC 적용 가능 업체 섬유염색업체 선별 및 EFC 기초 사양 설계

[연구결과]

○ 시화산단 섬유/염색 업체 조사 결과 (조사 업체 : 27업체)

- 취급 품목 비율 : 천연(10%), 화섬(65%), 혼합(25%)

- 텐타기 보유 비율 : 보유(58%), 미보유(42%)

- 텐타기 방식별 비율 : 직화식(30%), 열매체식(70%)

- 텐타기 쳄버수 비율 :  쳄버(78%), 기타(22%)

- 텐타기 운전 온도별 비율 : 180∼210℃(81%), 기타(19%)

- 텐타기 열교환기 설치 비율 : 설치(7%), 미설치(93%)

- 열교환기 향후 설치 의향 : 있음(75%), 없음(25%)          <반월 산단 섬유업체 공간 분포>

- 유연제 종류별 사용 비율 : 일반(67%), 실리콘(13%), 혼합(20%)

- 유연제 사용량 비율 : 1 톤/월 이하(50%), 1∼5 톤/월(17%), 5톤/월 이상(34%)

- 악취방지시설 종류별 설치비율 : 스크러버(96%), 기타(4%)

- 보조금 지원 시 EFC 설치 의향 : 있다(71%), 없다(29%)

- 악취방지시설 풍량별 비율 : 300CMM 이하(20%), 300~700CMM(76%), 700CMM이상(4%)

- 악취방지시설 설치 년도별 비율 : 5년 이내(72%), 5년 이상(28%)

- 대기개선기금 활용 비율 : 활용(48%), 비활용(52%)

○ 반월 산단 섬유/염색 업체 조사 결과 (조사 업체 : 99곳)

- 취급 품목 비율 : 천연(32%), 화섬(51%), 혼합(17%)

- 텐타기 보유 비율 : 보유(52%), 미보유(48%)

- 텐타기 방식별 비율 : 직화식(49%), 열매체식(51%)

- 텐타기 쳄버수 비율 : 8 쳄버(50%), 6쳄버(29%), 기타(21%)

- 텐타기 운전 온도별 비율 : 180∼210℃(56%), 기타(44%)

- 텐타기 열교환기 설치 비율 : 설치(14%), 미설치(86%)

- 열교환기 향후 설치 의향 : 있음(79%), 없음(21%)

- 유연제 종류별 사용 비율 : 일반(28%), 실리콘(12%), 혼합(42%), 비사용(18%)

- 유연제 사용량 비율 : 1 톤/월 이하(20%), 1∼5 톤/월(45%), 5 톤/월 이상(35%)

- 악취방지시설 종류별 설치비율 : 스크러버(100%), 기타(0%)

- 보조금 지원 시 EFC 설치 의향 : 있다(75%), 없다(25%)

- 악취방지시설 풍량별 비율 : 300CMM 이하(56%), 300~700CMM(34%), 700CMM이상(11%)

- 악취방지시설 설치 년도별 비율 : 5년 이내(49%), 5년 이상(51%)

- 대기개선기금 활용 비율 : 활용(26%), 비활용(74%)

< 섬유/염색 업종 방문 및 조사 사진 >

○ 악취물질 분석 및 스크러버 효율 분석

- 대상업체 : 직화식 (7곳), 열매체식 (5곳)

- 주요 악취물질 : Toluene, Styrene, Octanal, Nonanal

- TVOC : 직화식 (0.65 ∼14.20 ppm), 열매체식 (1.28 ∼4.26 ppm)

- Oil Mist : 직화식 (3.5 ∼10.2 mg/m3), 열매체식 (0.9 ∼ 10.4 mg/m3)

- 텐타기 배기가스 복합악취 : 직화식 (669 ∼ 3,000배), 열매체식 (300 ∼ 669 ppm)

- 스크러버 배출구 복합악취 : 직화식 (448 ∼ 2,080배), 열매체식 (300 ∼ 669 ppm)

연구 성과 활용 실적

[연구성과]

○ 섬유/염색 업종의 대표적 악취발생공정인 텐타 시설 및 악취방지시설 운영 현황에 대한  체계적 진단을 통해 악취의 근원을 명확히 하고, 방지시설에 대한 업체의 의식전환을 유도

○ 시화지구 지속가능 발전협의회에서 추진 중인 염색단지 개선 사업에 대한 기초자료를 제공함으로써 정책적 판단을 할 수 있는 근거자료로 제공

[연구활용실적]

○ 환경적 효과

- 현재 스크러버의 68% 정도의 복합악취 처리 효율이 EFC로 교체 시 약 80%의 효율을 보임

○ 경제적 효과

- 대기배출 Oil mist 회수 및 재활용으로 인하여 발생하는 경제적 이득효과는 사회적비용을

포함하여 염색업종 전체로 확대 실시하였을 시 연간 약 200억원의 경제적 효과가 기대됨