과제명

시화 MTV단지 조성 시 발생되는 비산먼지의 저감방안 가이드라인 제시 및 시화․반월 산단의 대기질에 미치는 영향분석

연구기간

2011. 3 ~ 2011. 12 (10개월)

사업비

40백만원

성과산출부분

정책반영(○), 조사연구( ), 기술개발( ), 기타( )

연구목적

및 목표

○ 시화 MTV 단지 조성 시 발생되는 비산먼지의 효과적인 관리방안을 통해

서 체계적이고 현장에서 쉽게 적용이 가능한 대책을 마련하여 시화 MTV

조성사업 뿐만 아니라 전국적으로 시행 중인 유사 현장에 대해 일관된 비

산먼지 관리 매뉴얼을 만들어 비산먼지의 영향을 최소화 시켜 대기질 및

악취를 미연에 방지하고자 함

연구 내용 및 결과

[연구내용]

○ 대상지역의 기상 및 대기질 현황을 검토하고 선행연구 결과를 토대로 관련제도 및

현행 비산먼지 관리방안에 대한 문제점 파악

○ 시화 MTV 조성사업의 특성, 대상지역의 기상 및 배경 농도를 고려하여 미세먼지의 유지

목표농도를 성정

○ 풍속 및 비산먼지 발생량 구간별로 ISC3 모델을 이용한 대기모델링을 실시

○ 풍속 및 비산먼지 발생량, 미세먼지의 관계식을 토대로 비산먼지 발생량 삭감계획을

수립하고 이의 현장 내 적용을 위해 비산먼지 관리 매뉴얼을 작성

[연구결과]

○ 현행법상 비산먼지 관리는 「대기환경보전법」과 「환경영향평가법」에 의해 이원화되어

관리 중에 있어 체계적인 저감대책 마련이 시급한 상황임

○ 「대기환경보전법」에 의한 비산먼지 관리 규정은 기상인자 및 배경농도 자료는 고려되지

않고 나열식의 저감대책 수립에 그치고 있으며, 「환경영향평가법」은 특정일의 기상조건

과 배경농도를 고려한 저감대책 수립이 되지 않고 있음

○ 비산먼지 저감방안의 유형별 분류

발생 전 대책	발생 후 대책
▪ 토지이용 계획의 적정 수립	▪ 표면 살수 - 함수율 6% 기준 저감 효율 80%
▪ 완충녹지 우선 조성 (30~80% 효율) -원형보전녹지, 조경녹지 등의 녹화 계획 을 우선적으로 배치하여 자연스러운 비 산먼지 저감	▪ 표면화학안정제 사용 (90~95% 효율) - 계면활성제, 표면 경화제를 살포하여 비산억제 효과
▪ 일일 토공량의 조정 - 해당일의 배경농도, 기상상황을 고려하 여 일일 토공량 산정하여 운영	▪ 방진망, 방풍볃, 방충림 조성 설치

○ 시화 MTV 사업 환경영향 평가서에 제시된 정온시설 중 비산먼지 영향이 가장 클 것으

로 예상되는 오이도 주거단지와 삼화폐인트에서의 ISC3 모델링 결과 비산먼지 발생량에

따른 풍속별 미세먼지 가중농도 예측식 도출

< 풍속별 가중농도 모델링 결과(오이도) >   < 풍속별 가중농도 모델링 결과(삼화) >

풍속	수식
1 m/s	y=4.171x +0.0067
2 m/s	y=2.806x + 0.0067
3 m/s	y=1.3908x + 0.0067
4 m/s	y=1.0418x + 0.08
5 m/s	y=0.8339x - 0.0067

풍속	수식
1 m/s	y=1.4571x +0.02
2 m/s	y=0.7292x - 0.0133
3 m/s	y=0.4861x - 0.0067
4 m/s	y=0.3648x - 0.0133
5 m/s	y=0.2925x + 0.0133

연구 성과 활용 실적

[연구성과] ○ 대규모 단지조성 공사장 등 유사 사업장의 비산 먼지 관리 매뉴얼을 제공하여 사업 계획 단계에 서 시행까지 체계적인 관리 방안의 토대 마련 [활용실적] ○ 환경적 효과 - 비산먼지 관리 매뉴얼을 제공하여 현장에서 비산먼지의 발생을 제어 할 수 있는 관리 방안 마련 - 수도권대기환경청 등 수도권 대기 특별법과 같은 제도 마련의 기초자료 활용 ○ 사회적 효과 - 지역사회 및 환경교육 자료로 활용	< 비산먼지 관리대장(예시) >