과제명

폐유재생업체의 폐유정제과정에서 배출되는 미세한 Oil Mist 회수 및 악취 제거를 위한 복합형 EFC(Electric Fume Collector; 전기흄제거장치) 실용화 연구

연구기간

2012. 4 ~ 2012. 12 (9개월)

사업비

80백만원

성과산출부분

정책반영( ), 조사연구( ), 기술개발(○), 기타( )

연구목적

및 목표

○ 시화반월산단에 위치한 폐유재생업체의 증류시설, 냉각응축기 등에서 악취가 다량

으로 발생되고 있어 민원이 야기됨. 이를 제거하기 위하여 스크러버 및 활성탄 흡착

탑을 설치하고 있으나 악취제거에 한계가 있음. 이를 해소하기 위한 새로운 실용화

기술의 개발 및 보급이 필요함.

연구 내용 및 결과

[연구발굴]

○ 홈닥터기술지원(11.9.16)을 통해 폐유재생업체의 문제점 대두

- 배출되는 오염물질은 수분을 포함한 오일 미스트가 대부분으로 활성탄 흡착시설의 경우 쉽게

수분 및 오일미스트에 영향을 받으므로 그 기능을 제대로 하지 못하는 상황

○ 기존 연구를 통해 섬유업종 오일미스트를 성공적으로 제거하는 것으로 확인된 전기집진장치 pilot

test 제안

[연구내용]

○ 폐유 정제 공정 상세 검토 및 악취 유발 공정 악취 분석

○ 기존 방지시설(흡착탑+스크러버)의 운용 실태 및 문제점 파악

○ 미세한 Oil Mist와 악취를 동시에 제거할 수 있는 복합형 EFC(EFC+흡착탑]기술 개발

○ 시화산단의 생태 산업단지 구축에 기여할 수 있고, 영세업체에 적용이 가능하도록 저가형

EFC 설계 및 Pilot Test

[연구 결과]

○ 기존 방지시설 문제점 확인

- 배출되는 주된 오염물질은 아래 그림과 같이 매우 미세한 Oil Mist 및 가스상 VOC이므로, 현재

설치되어 있는 활성탄 흡착탑과 스크러버로는 악취의 효과적 제거에 한계가 있음.

<미세한 오일미스트 발생>	<오일미스트 흡착모습>

○ EFC (Electric Fume Collector: 습식전기흄제거장치) Pilot 실험

	<EFC Pilit 장치 설치 후>

○ 분석결과

- 기존방지시설에 비해 악취 및 VOC 제거율이 뛰어남.

- 특히 오일미스트의 경우 제거율이 15%에서 99.5%로 상승되는 것으로 확인되어 섬유업종과 마찬가지로

오일을 회수하여 경제적 이득을 창출할 가능성을 보임.

구분	기존		효율 (%)	EFC		효율 (%)
	전단	후단		전단	후단
복합악취 (희석배수)	2,080	1,000	52	1,440	300	79
THC (ppm)	2,100	1,680	20	5,630	300	95
오일미스트 (mg/S㎥)	35.2	30	15	40.5	0.2	99.5

<기존 방지시설과 Pilot 시설의 측정결과 비교>

○ EFC가 흡착탑에 미치는 영향 비교

<EFC가동에 따른 운전효과 확인>

○ 최종결론

- EFC+활성탄흡착탑 의 조합을 통해 폐유재생업체의 악취처리를 크게 향상시킬 수 있음을 확임함.

연구 성과

○ 금번 과제를 통한 연구결과 EFC의 적용으로 Oil Mist 가 95% 이상 제거됨으로써 흡착탑의 처리

효율이 향상되어 복합악취 기준을 충족할 뿐만 아니라, 회수된 오일을 다시 원료로 재사용할 수

있음을 확인함. 이에따라 섬유업종 뿐만아니라 폐유재생업체에도 EFC가 적용가능함을 확인함.

연구 과제 활용 실적

[지역환경개선 기여도]

○ 냉간압연업종 및 섬유염색업종에 악취제거 및 오일미스트 회수를 위해 성공적으로 운전중인 EF

기술을 폐유재생업체에도 적용을 성공시킨 실용화 연구로써 시화반월산단 악취제로화 사업에 큰

기여를 할 것으로 기대됨.

[연구성과 활용실적]

○ 환경적 효과

- 복합악취 처리효율 52% =>79% 향상시켜 대기개선에 이바지 함.

○ 경제적 효과

- 오일미스트 처리효율 15% =>99.5% 향상시켜 오일을 회수하여 재활용 함.

- 연간 약 240만원 비용 절감

※ 산출근거

• 200ℓ/월 × 12개월/연간 = 2,400ℓ/연간

• 2.4ton/연간 × 1,000천원/ton = 2,400천원/연간 (용제 : 1,000천원/ton)

연구성과 활용사례 및 활용계획

○ 폐유 재생업체에 대한 실용화 방지기술로 시화지구 폐유 재생업체에 보급

○ 폐유 재생 업종 악취저감방안을 위한 기술지원 및 시설 개선자금지원을 위한 기초자료 활용

○ 관련 지자체 공단 악취관리업무의 기초자료 제공