요  약  문

Ⅰ. 제목

“ 조립, 금속 제품제조 업종에서 배출되는 미세한 기름입자 및 악취 동시제거를 위한 복합형 EFC 적용연구 ”

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

시화공단의 조립, 금속 제품제조 업종에서 배출되는 미세한 기름입자 및 악취물질에 대한 배출원, 배출특성 및 배출농도분포경향을 파악하여 이에 대한 저감방안을 제시하고 VOCs처리와 악취처리시설개선 및 관리에 기본 자료로 활용한다.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

시화공단의 조립, 금속 제품제조 업종에서 배출되는 미세한 기름입자 및 악취발생원을 공정조사를 통해 발생원을 파악하고 표준화된 실험방법을 이용하여 시료채취 및 농도분석을 수행한다. 산출된 농도를 근거로 하여 VOCs 및 악취발생의 저감방안을 제시하며, 습식전기집진기(EFC)에 의한 Pilot 실험 진행으로 습식전기집진기의 악취저감 성능을 연구하고 이의 활용방안을 모색한다.

Ⅳ. 연구결과

본 연구를 현재까지 수행한 결과 시화공단에 소재하고 있는 조립, 금속 제품제조 업체의 공정해석을 도출 할 수 있었으며, 이들 업체에 대한 배출원 및 공정에서 악취유발 물질을 측정 분석하였다.  측정한 결과 악취물질은 업종에 따라 특색있는 화합물이 검출되었고, VOCs 물질은 Benzene, Toluene, MEK,  Phanol, Xylene, Ethylbenzene, Styrene 등이 검출되었으며, 알데히드류와 암모니아 그 밖에 페놀유도체 등이 검출되었다 또한 습식 전기집진기에 의한 Pilot 실험 진행으로 악취저감 성능을 연구하여, 배출구의 악취농도의 저감등 어느 정도의 성과를 거두었다.

V. 연구결과의 활용계획

- 환경정책에서 필요한 입자상물질, VOCs 및 악취저감 연구에 기초적인 자료로       활용.

- 조립, 금속 제품제조 업종의의 입자상물질, VOCs 및 악취저감시설 설치에 기      초적인 자료로 활용.

- 시흥환경기술개발센터에서 진행 중인 대기개선기금의 효율적인 활용을 위해서

정성ㆍ정량 분석을 통한 기술 진단에 활용 가능.