요  약  문

Ⅰ. 제 목

“시화 MTV단지 조성시 발생되는 비산먼지의 저감방안 가이드라인 제시 및 시화․반월 산단의 대기질에 미치는 영향분석”

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

본 연구의 대상지역인 시흥·안산지역의 경우 1978년부터 조성이 시작된 시화·반월공단이 입지하고 있어 각종 대기오염물질 배출에 따른 생활환경에 피해를 초래하고 민원이 많은 지역으로서 현재 공사 시행중인 시화 MTV 조성사업시 발생되는 비산먼지, 이중 미세먼지에 의해서 가중 영향이 예상된다.

따라서, 대규모 단지조성 공사시 발생되는 비산먼지의 효과적인 관리방안 마련을 위해서 현행 제도상의 문제점을 파악하고 이의 개선을 통해서 체계적이고 현장에서 쉽게 적용이 가능한 대책마련이 시급한 실정이다.

또한, 본 연구 결과를 통해 시화 MTV 조성사업뿐만 아니라 전국에서 시행중이거나 시행 예정인 유사사업장에 대해 적용 가능한 비산먼지관리 매뉴얼을 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

본 연구에서는 대규모 단지조성 사업시 발생하는 비산먼지의 현장내 관리현황 및 문제점을 파악하고 유사현장에서 일반적으로 적용 가능한 비산먼지 관리매뉴얼을 작성하고 이의 제도화를 통하여 효과적인 비산먼지 관리방안을 수립하고자 하였다.

1) 대상지역의 기상 및 대기질 현황을 검토하고, 선행연구 결과를 토대로 관련제도 및 현행 비산먼지 관리방안에 대한 문제점을 파악한다.

2) 시화 MTV 조성사업의 특성, 대상지역의 기상 및 배경농도를 고려하여 미세먼지의 유지목표농도를 설정한다. 그리고 풍속 및 비산먼지 발생량 구간별로 ISC3모델을 이용한 대기모델링을 실시하고 관계식을 도출한다.

3) 풍속 및 비산먼지 발생량, 미세먼지의 관계식을 토대로 비산먼지 발생량 삭감계획을 수립하고 현장에서 활용하기 위한 “비산먼지 관리 매뉴얼”을 작성 한다.

4) 끝으로 “비산먼지 관리 매뉴얼”의 체계적인 시행을 위하여 관련제도의 정비방안을 제시하였다.

Ⅳ. 연구결과

현행 비산먼지의 관리에서 다음과 같은 문제점이 있는 것으로 검토되었다.

첫째, 현행 제도상 비산먼지의 관리는 「대기환경보전법」에 의거하여 부지경계선상의 총부유먼지(TSP)의 배출허용기준 관리와 「환경영향평가법」에 의한 환경영향평가 제도에서는 최대피해 예상지점에서의 미세먼지(PM-10)의 유지목표농도 설정관리로 이원화되어 있다.

따라서, 사업부지에서 발생되는 비산먼지가 피해예상지점에서 어느정도 가중영향을 미치는지, 그중에서 인체에 특히 유해한 미세먼지는 얼마만큼 영향을 주는지 상관관계가 검토되지 못하고 있으며, 체계적인 저감대책 마련도 어려운 실정이다.

둘째, 「대기환경보전법」에 의한 비산먼지 관리규정은 기상인자 및 배경농도 자료는 고려되지 않고 나열식의 저감대책 수립에 그치고 있으며, 「환경영향평가법」에 의한 환경영향평가 제도는 특정일의 기상조건과 배경농도를 고려한 저감대책 수립이 되지 않고 있다.

위의 문제점 개선을 위해서 다음과 같은 비산먼지 관리방안을 제시하였다.

첫째, 풍속과 비산먼지 발생량에 따른 미세먼지 농도와의 관계식을 도출하여 특정일의 배경농도를 감안한 삭감계획을 수립하도록 하는 “비산먼지 관리대장” 작성 안을 마련하였다.

둘째, 시화 MTV 조성사업 적용사례를 토대로 다른 유사사업장에도 체계적인 적용이 가능하도록 관련제도의 개선방안을 제시하였다.

Ⅴ. 연구결과의 활용계획

1) 대규모 단지조성 공사장 등 유사사업장의 비산먼지 관리매뉴얼을 제공하여 사업계획단계에서 공사시행 단계까지 체계적인 관리방안의 토대 마련

2) 수도권대기환경청 기본계획 기초자료, 시흥환경기술개발센터 기업환경지원 사업 기술지원에 활용

3) 지역사회 및 환경교육 자료로 활용