요  약  문

Ⅰ. 제목

“유비무환 악취제로시스템 효율적인 운영을 위한 개선방안 연구”

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

현재 시흥시에서는 시화 산업단지에서 배출되는 악취로부터 주변 주거지역의 악취 영향을 최소화하기 위하여 “유비무환악취제로시스템”을 구축하여 운영하고 있다.

약 2년 이상 운영되어온 “유비무환악취제로시스템”은 주민악취모니터링 현황, 기상현황, 악취모니터링 현황 등을 단순히 통합적으로 확인 및 관리하는데 한정되어 있는 것이 사실이며, 이들 시스템에서 확보되고 있는 방대한 자료를 보다 세부적으로 연계하여 구체적인 악취현황 결과를 도출할 필요가 있다.

이에 본 연구에서는 “유비무환악취제로시스템”의 세부 시스템들 간의 다양한 연계 분석을 통하여 시화지역의 악취를 보다 과학적이며, 체계적으로 관리하기 위한 효율적인 운영방안을 제시하며, 세부 시스템을 추가하거나 보완할 경우에 대한 연구를 통하여 시화산단의 악취제로를 조기 달성하기 위한 다양한 개선방안을 마련하고자 하였다.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

“유비무환악취제로시스템”에는 세부적으로 기상관측시스템, 악취센서모니터링시스템, 주민악취모니터링시스템, 악취추적시스템, 악취자동측정소 지정악취물질 분석시스템 및 이들 시스템을 종합 관리하는 통합관리시스템 등으로 구성되어 있다.

첫째로, 현재 시흥시에서 운영하고 있는 “유비무환악취제로시스템”의 구성 및 세부 시스템별 특성, 그리고 통합운영 관리 체계 등에 대하여 구체적이며, 종합적으로 정리하였다.

둘째로, “유비무환악취제로시스템”에 포함되어 가동되고 있는 기상관측시스템, 악취센서모니터링시스템, 주민악취모니터링시스템, 악취추적시스템, 악취자동측정소 지정악취물질 분석시스템 등 개별 세부 시스템에서는 현재 매우 방대한 자료가 지속적으로 확보되고 있으며, 이들 자료를 보다 체계적으로 연계한 구체적인 분석 작업을 진행하였다.

셋째로, 현재 운영중인 시스템의 문제점 및 보완점을 도출하여, 시화지역의 악취를 보다 과학적이며, 체계적으로 관리하기 위한 효율적인 운영방안 및 개선방안을 제시하고자 하였다.

넷째로, 시화지역 악취 문제에 대해 지속적인 연구와 참여를 있는 전문가들로 구성된 자문회의를 3차에 걸쳐 실시하여 보다 폭 넓은 의견을 얻을 수 있었다.

Ⅳ. 연구결과

현재의 시스템으로는 부족하거나 추가할 시스템을 보면, 악취추적시스템의 경우 단순한 공기의 이동 방향만을 표현하는 방식이기 때문에 무풍이 많거나 바람이 약한 날은 바람 방향을 확인하기 어려운 한계점이 있어서 악취확산모델을 병행하여 시스템을 운영할 경우 좀 더 정확한 악취모델링이 될 수 있을 것으로 판단되었다.     또한, 업체 조업 상황 관리 시스템을 추가하여 업체 스스로가 업체 조업 사항을 입력하여 상황실에서 표현 가능한 시스템의 개발, 환경감시단 활동 시 테블릿PC 등의 모바일 장비를 활용하여 환경 감시단 입력 내용을 상황실에서 확인하고 대처할 수 있는 시스템 등이 추가적인 시스템 보완 사항으로 도출되었으며, 특히 자문회의 결과 나온 의견으로는 특이 사항 발생 시 대응할 수 있는 매뉴얼의 작성을 꼽았다. 매뉴얼이 구축되어 있다면 모니터링 시스템에서 악취 발생 여부를 확인하였을 때 그에 따른 대응 방안을 신속하게 처리할 수 있기 때문이다.

ⅴ. 연구결과의 활용계획

현재 운영 중인 “유비무환악취제로시스템” 의 문제점 및 미비점 분석 결과는 향후 지속적인 모니터링 성과 확보를 위한 개선 방향을 설정하는데 활용할 수 있을 것이며, 향후 시화지역의 실용적이며, 과학적인 악취관리를 통한 행정의 객관성 및 신뢰성을 확보하는데 적극 활용할 수 있다.

본 연구 결과는 향후 개선된 통합적인 악취모니터링시스템을 구축하는데 활용할 수 있으며, 보다 과학적, 객관적 시스템 구성을 통하여 시화지역의 실질적인 악취제로화 달성을 위한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.