요  약  문

Ⅰ. 제목

- 시화/반월 산단 주요 악취배출 업체 현황 조사

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

- 시흥녹색환경지원센터에서 총 4회에 걸쳐 시화/반월 산단 악취배출업체 전수조사를 시행하였으며, 지역 환경 현황을 차악하는 중요한 기초자료로 많이 활용되었으며, 악취저감 방안 마령에도 큰 기여를 하였음

- 시흥시에서는 유비무한 악취모니터링 시스템의 기초로 전수조사 자료를 활용하고 있지만, 악취는 그 특성 상 지속적인 모니터링이 수행되지 않는다면 현상을 파악하는데 한계를 가지게 됨

- 전수조가사 2008년도를 마지막으로 시행되지 않아 시흥시 유비무한 시스템 활용 시 정확한 배출업체를 찾는데도 어려움이 따르므로 지속적인 업체이트가 필요하고, 대기(악취) 배출업체 DB도 최신화가 필요함

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

- 현장 조사 요원 선발 및 교육

- 대상업체 선정 및 협조 공문 발송

- 현장 조사 실시

- 업종별 일반현황, 면오염원별, 점오염원별 등 조사 결과 분석

- 조사 결과를 바탕으로 한 2011년 대기/악취 배출업체 DB 프로그램 구축

- 시흥시 유비무한 악취 모니터링에 최신자료 제공

Ⅳ. 연구결과

- 표준산업분류(9차 개정)에 의한 업종별 조사 현황으로는 금속가공 제품 제조업;기계 및 가구제외(25) 업종이 186개로 가장 많았고 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(20)업종이 106개, 섬유제품 제조업;의복제외(13) 업종이 69개 순으로 조사되었다.

- 면오염원(작업장)에서의 대표 악취 강도 분포는 0도 20%, 1도 17%, 2도 55%, 3도 8%, 4도 1%로 조사되었고, 악취강도 5도는 감지되지 않았다. 그러나 2도 이상의 악취 강도를 보이는 업체가 여전히 59%로 높게 나타났다.

- 면오염원(작업장)에서 가열된 쇠 냄새와 유기용제냄새는 거의 몬든 업종에서 감지되었으며 위 두가지 냄새가 전체의 43.5%를 차지하고 있었다. 유기용제 냄새는 화학제품 제조업;의약품 제외(20)의 대표 악취로 조사되었고 가열된 쇠 냄새는 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외(25)업종의 대표 냄새로 조사되었다.

- 점오염원(방지시설)에서의 악취 조사는 총 1,648개 지점에서 조사하였고, 활성탄 흡착탑이 625개(37.9%), 스크러버(물)이 757개(45.9%), 스크러버(약액)이 97(5.9%)개 산화시설이 40개(2.4%) 순으로 나타났다. 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외(25)업종에서 활성탄 흡착탑과 스크러버(물)을 점오염원(방지시설)로 운영하고 있었다.

- 점오염원(방지시설)의 악취 강도는 무취가 657지점, 1도가 335개 지점, 2도가 449개 지점, 3도가 26개 지점, 4도가 0개, 5도가 2개 지점으로 조사되었으며, 악취강도 4도에 해당하는 점오염원(방지시설)은 없는 것으로 조사되었다. 무취가 면오염원(작업장)에서 보다 증가한 것은 2가지 측면에서 생각할 수 있다. 방지시설이 제 기능을 수행하고 있을 것이라는 판단과 작업장에서 포집이 잘 이루어 지지 않고 있다는 판단이다.

- 점오염원(방지시설)의 업종별 악취강도 분포는 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제와(20)업종과 금속가공제품 제조업;기계 및 가구제외(25)업종이 가장 많은 점오염원(방지시설)을 가지고 있고, 2도 이상의 악취 강도 비율도 26.7%, 41.3%로 높은 비율을 차지하고 있어 악취 배출에 가장 많은 영향을 미칠 것으로 판단된다.

- 업종별 점오염원(방지시설)의 냄새 현황은 유기용제 냄새가 198개, 구린냄새 141개, 가열된 쇠 냄새가 128개 순으로 감지되었지만, 무취가 662개로 조사되어 고무적인 조사 결과를 얻을 수 있고, 점오연원(방지시설)에서의 냄새 용인성 현황에서도 쾌/불쾌없음과 약한 불쾌가 전체의 96.4%로 조사 되었다.

Ⅴ. 연구결과의 활용계획

본 연구 결과는 앞으로 진행될 시화/반월 산단을 대상으로 하는 연구과제 및 실용화 과제의 시화/반월 산단 현황을 파악하는 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 판단되어진다. 또한, DB를 구축하여 대기․악취 배출업체 조회 프로그램을 이용하여 업체 현황 및 대기개선 특별대책 로드맵 시나리오 구상에 있어서 중요한 정책 자료로 활용 할 수 있을 것이다.

그리고, 시흥시에서 운영하는 “유비무한 악취 모니터링”에 최신 자료를 제공함으로써 2008년도 이후에 입주하여 영업하고 있는 업체에 대해서도 모니터링이 가능하여 좀더 정확하고 세밀한 악취 모니터링 운영이 가능하다고 판단되어 진다. 마지막으로 궁극적으로 산단의 대기질 개선을 위한 정책 수립 및 연구과제 발굴 등의 기초자료로도 활용할 수 있다.