요  약  문

Ⅰ. 제목

폐유재생업체의 폐유정제과정에서 배출되는 미세한 Oil Mist 회수 및 악취 제거를 위한 복합형 EFC (Electric Fume Collector; 전기흄제거장치) 실용화 연구

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

- 폐유재생 업종의 공정 중 대표적인 악취 유발 공정인 증류시설, 냉각응축기, 여과시설 및 원심분리기에서 발생되는 악취물질은 매우 다양한 VOC와 복합악취 물질로 이루어져 있으며, 응축수와 Oil Mist가 포함되어 있다. 현재 적용중인 활성탄 흡착탑 및 세정식 스크러버로는 악취를 저감하는데 기술적 한계가 있으므로, 폐유 정제 업체의 악취물질 배출 특성을 파악하여 이에 적합한 방지기술의 개발 혹은 적절한 방지기술의 조합과 관련 연구를 수행하고자 함.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

(1) 현재 가동 중인 방지시설의 운영 실태 및 문제점 파악

(2) Oil Mist와 악취를 동시에 제거할 수 있는 복합형 EFC 기술 개발

(3) 회수된 Oil의 재사용으로 시화 산단의 생태 산업단지 구축에 기여

(4) Basic Design Package 완성

Ⅳ. 연구결과

Ⅴ. 연구결과의 활용계획

o 폐유 재생업체에 대한 실용화 방지기술 개발을 통해 시화지구 폐유 재생업체에 보급

o 폐유 재생 업종 악취저감방안을 위한 기술지원 및 시설 개선자금 지원을

위한 기초자료 활용

o 관련 지자체 공단 악취관리업무의 기초자료 제공

o 관련 학회논문발표 및 학회지 게재