[붙임 2]

◎ 연구과제 요약서

센터명	시흥환경기술개발센터
연구과제명	시화 ‧ 반월지역 음식물쓰레기 처리시설의 최적운전조건에 의한 냄새물질 최소화 방안에 대한 연구
연구책임자	(소속)서울시립대학교 환경공학부 (성명) 김현욱
연구기관	서울시립대학교 산학협력단	연구비	45,000 천원
연구목적	타 지역에 비하여 생활악취에 대한 민원이 많은 시흥음식물쓰레기자원화시설에 대한 악취발생 현황 모니터링과 퇴비공정의 퇴비 부숙도와 악취발생과의 상관관계를 밝힘으로써, 퇴비화 시설의 악취 저감방안을 모색하고, 이의 저감대책을 마련하여 이에 맞는 운영방안을 제시하는데 연구 목적이 있음.
주요연구내용	시흥맑은물센터 내 음식물쓰레기 자원화시설의 각 공정에서 발생하는 악취의 특성을 복합악취와 기기분석으로 측정 ⟶ 악취유발물질의 정성, 정량분석을 수행. 실시간 악취감시 시스템 중 TRS(총환원성 황화합물)를 설치하여 24시간동안의 순간 악취발생경향을 분석과 퇴비화 시설의 유입에서 유출까지의 시간과 거리의 흐름에 따라 TRS 시스템으로, 악취 경향을 연속 측정 평가. 퇴비화시설의 단계를 4등분하여 부숙도 평가와 악취평가를 병행하여, 부숙도에 따른 악취발생 경향 파악. 음식물쓰레기 자원화시설 공정내에 적용 가능한 악취방지방안과, 적절한 운전기법 제시.
연구성과 (기대효과)	산업적인 면에서, 음식물자원화시설에서 발생되는 악취의 원인을 찾아, 악취에 대한 발생원 관리 기술을 제시하고, 이를 통해서 음식물자원화시설에서 악취를 저감할 수 있도록 유도하여, 시설의 확산에 이바지함. 학술적인 면에서, 퇴비화시설에서의 퇴비 부숙도와 악취발생 패턴의 상관관계를 분석하고 악취를 저감하기 위한 과학적 접근방법을 제시 할 수 있음. 사회적인 면에서, 시설운영의 개선을 통하여 악취발생을 저감시킴에 따라서 시설에 대한 악취 민원건수가 줄어들고, 인근 주민에게 보다 쾌적한 생활공간을 제공할 수 있을 것임.
기타 특이사항

연구과제 평가시 지적사항	보고서 반영사항
음식물 퇴비화시설의 퇴비화에 대한 부숙도 평가, 수분변화, 호기성 유지를 위한 송풍량, C/N비 등 운전변수에 대한 악취발생현황에 대한 연구내용을 포함하여 수행할 필요가 있음	즉, 현 퇴비화시설을 운전조건 검토와 더불어 퇴비의 부숙도 평가는 일부부 내용만 들어갔음. 최종결과보고서 작성시까지 필요한 부분의 실험은 추가적으로 하여 작성하겠음.
황계열 화합물이외의 알데하이드, 저급지방산 등에 의한 악취저감방안도 제시되어야 함	악취의 주된 원인은 황계열 화합물이므로 황계열 화합물에 의한 악취저감방안이 우선적이며 황화합물 악취저감에 따른 알데하이드류 및 저급지방산에 의한 악취발생 기여도에 관한 조사하였음.
음식물처리시설 공정의 악취발생공정을 명확히 할 것	현재 악취기기분석의 결과를 토대로, 악취발생공정을 명확히 나누어서 보고서에 반영하였음.
후처리로 고려하고 있는 통풍식 퇴비화시설은 이미 여러곳에서 운영하고 있는바 퇴비화시설 운영자체의 영향인자에 대한 최적조건 (온도, 습도, 공기량, 발효제등)을 조사연구에 포함시켜야 함	현 퇴비화시설의 운전인자와 부숙도의 평가를 함께 수행하여 운전인자에 따른 부속도 평가와 함께 악취발생 경향의 상관관계를 분석하였음. 나머지 실험부분은 추가적으로 하여 작성하겠음.
전처리설비의 운전조건과 호기성퇴비화 운전조건을 비교하여 각 설비의 최적운전조건 제시가 필요함	제시하였음.
오염물질 처리방법에 대한 조사에 대한 검토가 필요할 것임.	제시하였음.
현재 진행중인 과제에 대한 정확한 진단과 그에 대한 구체적 개선방안으로 시스템상 문제점 및 운영 관리상 개선책을 제시해 현장에 실제적인 적용 가능한 방안제시가 필요함	현재 진행중인 과제에 대한 정확한 진단과 그에 대한 구체적 개선방안과 시스템 운영관리의 개선책은 최종보고의 연구결과물에 제시하였음..