② 시흥시 도심내 공공하수관망 악취지도 개발(기술개발_1차년도)

< 연구배경 및 목적 >

○ 시흥지역 상권이 집중되어 있는 상업지구의 공공하수관로에서 발생하는 악취  민원이 지속적으로 증가하고 있으나 이에 대한 악취관리시스템이 미흡함.

○ 도심내 하수관망을 대상으로 악취의 발생정도를 분석하고 체계적인 악취관리  방안을 수립하고자 함.

< 연구내용 및 결과 >

□ 연구 내용

○ 대상지점 선점

- 정왕동 중심상가와 아파트 단지가 집약된 하수관망의 30개 지점 대상

○ 악취 측정 및 분석

- 휴대용 복합악취 측정기로 복합악취, 암모니아 및 TVOCs를 주기별 측정

- 주요배출원 4개 지점을 대상으로 복합악취 및 지정악취물질 정밀 분석

[하수도 맨홀 악취포집]

[휴대용복합악취측정기]

○ 지역주민을 대상으로 설문조사 실시

- 악취측정지점을 기준으로 총 10개구역을 구분하여 총 100건 설문조사 실시

○ GIS 분석

- 시흥시 도심 내 공공하수도 관망(우수받이, 맨홀펌프장) 30개소에서 측정한 5가지 측정항목에 대해 공간분석(IDW 보간법)을 수행하여 월별 악취지도를 제작

□ 연구 결과

○ 시흥시 하수관망 분석 결과

- 시흥시의 하수도보급률은 약 76.5%이며, 정왕동은 평균 약 74%로 파악됨

- 정왕동 오수관로는 기존관이 토사, 폐유집착 및 퇴적으로 만관되어 하수의 흐름이 원활하지 못한 상황이 발생하여 주기적으로 준설을 진행하거나 우회구간을 신설하고 있는 상황이며, 맨홀에 불명수 유입이 지속적으로 관찰됨

○ 악취 측정 및 분석 결과

- 악취측정결과, 중심상가 음식점과 아파트 단지 인접지역에서 복합악취와 암모니아 농도가 지속적으로 측정되는 것으로 나타남

[측정지점별 복합악취 평균농도]

[측정지점별 암모니아 평균농도]

- 아파트단지 인근 산업단지 출퇴근 도로변에서도 복합악취와 TVOCs가 검출되는 것으로 나타남

○ 설문조사 결과

- 설문조사시 악취로 인한 고통은 인지하고 있으나 참을만하다는 의견이    대부분이며, 악취관리 및 규제를 필요로 하고 있으나 민원신청은 대부분  고려하지 않는 것으로 볼 때, 이미 생활환경에서의 악취는 지역적 특성이 고착되어 악취문제에 대한 불감현상으로 노출되어 있는 것으로 사료됨

○ GIS 분석 결과

- 복합악취와 암모니아의 상관관계가 0.5이상으로 매우 두드러지게 나타났으며, 계절적으로 외부활동이 빈번한 여름철에 황화수소와 TVOCs에 대한   복합악취 상관관계가 형성됨

[복합악취 악취지도]

[암모니아 악취지도]

[황화수소 악취지도]

< 기대성과 >

○ 환경적 효과

- 계절적으로 외부활동이 빈번한 여름철에 황화수소와 TVOCs에 대한 복합악취   상관관계가 형성됨을 파악함.

- 악취지도의 제작으로 생활환경에서의 악취를 실시간 모니터링과 시민의 건강한  삶의 질을 영위하기 위한 악취문제에 대한 불감현상을 해결할 수 있는 정책요소 개발에 도움 될 것이라 사료됨.