과제명

시화/반월 산단 주요 악취배출업체 현황 조사

연구기간

2011. 3 ~ 2011. 12 (10개월)

사업비

100백만원

성과산출부분

정책반영( ), 조사연구(○), 기술개발( ), 기타( )

연구목적

및 목표

○ 시흥시에서는 유비무한 악취모니터링 시스템의 기초로 전수조사 자료를 활용하고 있지만, 악취는 그 특성상 지속적인 모니터링이 수행되지 않는다면 현상을 파악하는데 한계를 가지게 됨

○ 현재 전수조사는 2008년을 마지막으로 시행되지 않아 시흥시 유비무한 시스템 활용 시 정확한 배출업체를 찾는데도 어려움이 따르므로 지속적인 업데이트 및 대기배출업체 DB 최신화가 필요함

연구 내용 및 결과

[연구내용]

○ 현장 조사 요원 선발 및 현장 교육

○ 현장 조사 대상 업체 선정 및 담당자 면담

○ 현장조사 실시 (업종별 일반현황, 면오염원 현황, 점오염원 현황 등)

○ 조사 결과를 바탕으로 한 2011년 대기/악취 배출업체 DB 구축

○ 시흥시 유비무한 악취 모니터링 최신 자료 제공

[연구결과]

○ 면오염원에서의 냄새 분포 현황

- 금속가공 제품 제조업 ; 기계 및 가구제외(25) 업종 186개,

화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외(20)업종 106개,

섬유제품 제조업 ; 의복제외(13)업종이 69개 순으로 조사

- 면오염원(작업장)에서 대표 악취 강도 분포 : 0도(20%), 1도(17%), 2도(55%), 3도(8%), 4도(1%) - 면오염원(작업장)에서 가열된 쇠 냄새와 유기 용제 냄새는 거의 모든 업종에서 감지되었으 며 두 가지 냄새가 전체의 43.5%차지함 - 화학제품 제조업‘의약품 제외(20)의 대표 냄새 : 유기 용제 냄새가 대표 냄새 - 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외(25) : 가열된 쇠 냄새가 대표 냄새		< 면오염원에서 악취 강도 분포 >

○ 점오염원에서의 냄새 분포 현황

- 점오염원(방지시설)에서의 악취 조사는 총 1,648개 지점에서 실시

- 활성탄 흡착탑 625개(37.9%), 스크러버(물) 757(45.9%), 스크러버(약액) 97(5.9%)로

전체의 89.7%를 차지하고 있음

- 점오염원(방지시설)에서 악취 강도 분포

: 0도 657개(39.8%), 1도 335개(20.3%), 2도 449개(27.2%), 3도 26개(2.1%), 5도 1개(0.1%)

- 점오염원(방지시설)의 업종별 악취강도 분포에 있어서 화학물질 및 화학제품 제조업(20)과 금속 가공제품 제조업(25)업종이 가장 많은 점오염원 (방지시설)과 2도 이상의 악취 강도 비율도 26.7%, 41.3%로 높은 비율을 차지하고 있는 주요 대기 배출 업종임 - 업종별 점오염원(방지시설)의 냄새 현황 : 유기 용재 냄새 196개, 구린냄새 141개, 가열된 쇠 냄새 128개 순으로 감지됨	< 활성탄 흡착탑의 공간 분포 >
< 방지시설에서 방생하는 악취 분포도 >	<. 스크러버(물)의 공간 분포 >
< 점오염원에서 유기용제 냄새 감지 업체 >	< 점오염원에서 구린냄새 감지업체 >

- 방지시설 후단에 유기용제와 구린냄새가 감지되는 업체가 주거 지역과 가까이에 위치한 업체가 많이 민원이 발생하는 직접적인 원인으로 판단되며, 악취 강도가 높은 업체에 대해서는 기술지원과 관리 감독이 필요하다고 판단됨

연구 성과 활용 실적

[연구성과]

○ 시흥시에서 운영하고 있는 “유비무한 악취 모니터링” 시스템에 최신 DB를 제공과 시화/   반월 산단의 악취 해결을 위한 여러 가지 연구과제에 최신 자료를 제공함

[연구활용 실적]

○ 환경적 효과

- 현장 조사 시 업체 환경 담당자와의 면담을 통해서 업체의 환경 개선 의지를 확고히

하고 여러 가지 기금 지원 등을 활용한 업체의 적극적인 노력을 독려함

○ 사회적 효과

- 현장 조사에 주민이 직접 참여함으로써 지역 악취 문제와 해결에 대한 공감대 형성