과제명

시화지구 악취모니터링 및 악취지도 제작

연구기간

2011. 3 ~ 2011. 12 (10개월)

사업비

40백만원

성과산출부분

정책반영(○), 조사연구( ), 기술개발( ), 기타( )

연구목적

및 목표

○ 다양한 악취발생원이 밀집한 시화 산단 30개 지점 및 주변 주거 지역 10개 지점을 대상으로 주요 악취원인물질별 공간적인 특성 및 발생 특성을 모니터링하여 악취개선을 위한 기초자료를 확보하고자 함

○ 이러한 결과를 공간적으로 확인하고, 지역별 통계분석이 용이한 악취지도 제작/활용 시스템 개발을 통하여 악취발생지역을 보다 과학적이며, 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 마련하고자 함

연구 내용 및 결과

[연구내용]

○ 악취물질 공간적 분포 특성

- 측정지점 - 사업장 부지경계 30개 지점 및 주거지역 10개 지점 총 40개 지점

- 측정항목 - 암모니아, 황화수소, 알데하이드 성분 및 VOC 등 16가지 성분

- 측정기간 - 봄(4월), 여름(7월), 가을(10월) 총 3회

- 측정방법 - Passive sampler 활용 기술

- 분석방법 : GC, HPLC, Spectrophotometer 등

○ 악취지도 제작/활용 시스템

- 총 주요악취성분 개수는 총 1,920개의 방대한 자료가 확보

- 주요 악취발생원별, 악취성분별 공간적인 특성 및 월 별 변화 추이를 확인

- 지역별 통계분석이 용이한 악취지도 제작/활용 시스템 개발

- 보다 과학적이며, 체계적으로 악취를 관리할 수 있는 방안 마련

[연구결과]

○ 암모니아 모니터링 결과

- 봄에 측정한 결과가 여름철의 약 1.4배, 가을철의 약 1.3배 높은 것으로 측정됨

- 산단지역이 주거지역에 비하여 약 2배 높은 것으로 확인

- 암모니아 주요 악취배출원을 크게 3개 영역으로 구분할 수 있었음

○ 황화수소 모니터링 결과

- 하수처리장 중심으로 최고 30 ppb로 높게 확인

<. 암모니아 공간분포(봄) >	< 뷰틸알데히드 공간분포(가을) >	< 스틸렌 공간분포 >

○ 알데하이드류 모니터링 결과

- 아세트알데하이드, 프로피온알데하이드, 뷰티르알데하이드 등 총 8개 항목

- 크로톤알데하이드 성분을 제외하고는 산단지역의 평균 농도가 높은 것으로 확인

- 아세트알데하이드와 벤즈알데하이드는 봄 측정결과가 높았으며, 기타 다른 성분들은

여름 측정결과가 전반적으로 높은 것으로 확인

○ 휘발성유기화합물 모니터링 결과

- 톨루엔, 스틸렌, 자일렌 등 총 5가지 항목

- 산단지역이 주거지역 보다 전반적으로 2배 이상 높게 측정되고 있음을 확인

○ 악취지도 검색 프로그램 개발

- 공간적인 분포 지도 현황을 조사 항목별로 구분하여 확인할 수 있도록 구성

- 도로정보 및 동농도 표시 등을 자유롭게 사용자가 고려할 수 있도록 구성

- 각 측정지점에 대해서는 지점명과 농도 표현을 모두 표현할 수 있도록 구성

< Passive sampler 설치 현황 >	< 악취지도 검색 프로그램 >

연구 성과 활용 실적

[연구성과]

○ 시화지구 지역의 악취발생 지역별 특성을 명확히 구분하여 발생원별로 악취를 관리할 수 있도록 기초자료 제공

○ 악취개선을 통하여 주변지역에 미치는 악취를 최소화하기 위한 우선순위를 선정하는데 기여

○ 현재 시점의 악취오염물질의 공간적인 분포 특성은 향루 악취개선 노력에 따른 악취개선 성과를 평가하는데 중요한 자료로 활용

[연구활용실적]

○ 학술발표 : “시흥시 통합악취모니터링 시스템 운영 결과” (정의석, 한국냄새환경학회)

○ 환경적 효과

- 악취발생원별 주요 악취물질 배출 특성을 명확히 구분하여 그에 맞는 대책 수립에

기여할 것으로 예상됨

○ 사회적 효과

- 악취개선 노력에 따른 악취개선 성과를 분석하고 평가하는 적극 활용하여 악취 개선에

대한 동기 부여와 악취 개선 의지 향량

- 악취지도를 체계적으로 구축해 감으로써 다른 지자체에서 적극적으로 응용할 수 있는

기틀을 마련함