과제명

시화지구 악취모니터링 및 악취지도 제작

연구기간

2011. 3 ~ 2011. 12 (10개월)

사업비

40백만원

성과산출부분

정책반영(○), 조사연구( ), 기술개발( ), 기타( )

연구목적

및 목표

○ 다양한 악취발생원이 밀집한 시화 산단 30개 지점 및 주변 주거 지역 10개 지점을 대상으로 주요 악취원인물질별 공간적인 특성 및 발생 특성을 모니터링하여 악취개선을 위한 기초자료를 확보하고자 함

○ 이러한 결과를 공간적으로 확인하고, 지역별 통계분석이 용이한 악취지도 제작/활용 시스템 개발을 통하여 악취발생지역을 보다 과학적이며, 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 마련하고자 함

연구 내용 및 결과

[연구내용]

○ 악취물질 공간적 분포 특성

- 측정지점 - 사업장 부지경계 30개 지점 및 주거지역 10개 지점 총 40개 지점

- 측정항목 - 암모니아, 황화수소, 알데하이드 성분 및 VOC 등 16가지 성분

- 측정기간 - 봄(4월), 여름(7월), 가을(10월) 총 3회

- 측정방법 - Passive sampler 활용 기술

- 분석방법 : GC, HPLC, Spectrophotometer 등

○ 악취지도 제작/활용 시스템

- 총 주요악취성분 개수는 총 1,920개의 방대한 자료가 확보

- 주요 악취발생원별, 악취성분별 공간적인 특성 및 월 별 변화 추이를 확인

- 지역별 통계분석이 용이한 악취지도 제작/활용 시스템 개발

- 보다 과학적이며, 체계적으로 악취를 관리할 수 있는 방안 마련

[연구결과]

○ 암모니아 모니터링 결과

- 봄에 측정한 결과가 여름철의 약 1.4배, 가을철의 약 1.3배 높은 것으로 측정됨

- 산단지역이 주거지역에 비하여 약 2배 높은 것으로 확인

- 암모니아 주요 악취배출원을 크게 3개 영역으로 구분할 수 있었음

○ 황화수소 모니터링 결과

- 하수처리장 중심으로 최고 30 ppb로 높게 확인

<. 암모니아 공간분포(봄) >	< 뷰틸알데히드 공간분포(가을) >	< 스틸렌 공간분포 >