과제명	유비무환 악취제로 시스템 효율적인 운영을 위한 개선방안 연구
연구기간	2011. 4 ~ 2011. 12 (9개월)	사업비	20백만원
성과산출부분	정책반영(○), 조사연구( ), 기술개발( ), 기타( )
연구목적 및 목표	○ 시화산업단지로부터 배출되는 악취 모니터링과 이로 인한 주거지역에서의 영향을 최소화하기 위하여 시흥시에서는 “유비무한 악취제로 시스템”을 구 축․운영 중에 있음 ○ 약 2년 이상 운영 되어온 시스템의 운영 결과를 확인하고 세부 시스템별 운영 내용을 정리하여 측정 또는 운영 시스템이 효율적으로 운영되고 있는 확인하고 좀 더 나은 악취모니터링을 위한 개선 방안을 마련하고자 함
연구 내용 및 결과
[연구내용] ○ 유비무환악취제로시스템”의 세부 시스템으로 가동되고 있는 기상측정, 악취센서모니터링, 주민악취모니터링, 악취자동측정소, 통합운영시스템 등 개별 시스템에 대하여 시간대별, 월별, 계절별 현황을 파악하여 전반적인 시스템 구동 현황을 파악함 ○ 악취가 많이 발생한 특정 사례를 추출하여 세부 시스템 간 연계 현황을 분석하여 통합적인 운영이 이루어지고 있는 확인하고 효율적 방안을 제시함 ○ 국외사례, 전문가 자문회의를 통해 현 시스템의 장비나 운영상 미흡한 사항 등을 정리하고, 보완사항을 마련함. ○ 시스템 내에서 개선할 필요가 있는 부분을 정리하고 그에 따른 비용을 산출 [연구결과] ○ 주민악취모니터링, 악취측정센서, 악취측정소 운영 현황 - 주민모니터링은 (1도 이상 측정횟수 / 전체횟수 × 100) 비율(%) (왼쪽Y축 값) - 악취측정센터는 산기대에 설치한 센서를 대푯값으로 사용 (왼쪽 Y축 값) - 악취측정소 데이터는 악취세기로 환산하여 표시 (오른쪽 Y축 값) - 개별 시스템 전반적인 변화추이가 실제 악취감지 현황을 적절히 표현해주고 있음 < 시스템별 월별 분석 > ○ 기상측정장비 운영 현황과 악취발생과의 관계 - 기상상황에 따른 악취측정센서 주민모니터링 현황 분석으로 악취모니터링 시스템의 효율적인 운영이 이루어지고 있는지 여부와 개선 사항 분석

○ 악취센서 및 주민모니터링 측정 결과에 의하면 모니터링 증감에 따른 영향을 기상상황에 따라서 주변지역에 미치는 영향을 대변하고 있음을 확인

< 기상상황에 따른 악취센터 및 주민모니터링 결과 >

○ 시스템 개선 방안

시스템 구분	주요개선사항
기상측정시스템	- 정기적인 유지 보수 방안 미흡. 측정 장비 고장 시 대처가 신속하지 못함
주민악취 모니터링	- PC와 인터넷 이용으로 시·공간적 모니터링 제약이 발생 - 스마트폰 앱 등을 개발하여 이러한 한계점을 해결해야 할 필요성 있음
악취측정센서	- 소모품 교체 주기에 대한 지침이 없음. 문제 발생 후 처리되고 있음
악취추적시스템	- 악취추적 결과는 신뢰도 있는 자료를 제공하나, 무풍이 많은 기상조건인 경우 추적결과가 미흡함 - 악취확산모델을 병행 운영하도록 시스템 개선 필요성 있음
악취측정소	- 지정악취물질만 분석하고 있어 전반적인 악취 현황 파악 한계 있음 - 많은 유지보수비용에 비해 자료의 활용도가 낮음. 활용과 관련한 대책 필요
통합운영시스템	- 주요 악취배출업체 조업 현황 관리, 시민환경감시단용 악취관리시스템, 대기오염업체 전수조사 내역 업데이트 등 신규 시스템 개발 필요성 있음

연구 성과 활용 실적

[연구성과]

○ 본 연구결과로 현재 운영 중인 악취모니터링 시스템의 운영 결과 자료를 얻을 수 있으며

이를 이용해 현 시스템이 가지고 있는 한계점과 운영상 미흡한 부분을 확인 할 수 있음

○ 세부 시스템별 보완 및 개선사항을 파악하여 효율적인 시스템 개선을 위한 기초자료 제공

[연구활용실적]

○ 학술발표 : “시화지구의 악취물질 공간분포 현황”(정의석, 한국냄새환경학회)

○ 환경적 효과

- 시흥지역의 전반적인 악취 데이터 확보 및 분석을 통하여 산단에서 발생하는 악취저감

효과가 예측됨

○ 사회적 효과

- 전국에서 유일한 악취모니터링 시스템의 효율적인 운영을 통한 지자체의 업무 효율이

증가하고 악취 문제를 가고 있는 다른 지자체의 밴치마킹 대상이 됨