과제명

수도권지역 보일러 대기오염물질 배출량 조사 및 관리방안 연구

연구기간

2013. 3 ~ 2013. 12  (10 개월)

사업비

80백만원

성과산출부분

정책반영(O), 조사연구( ), 기술개발( ), 기타( )

연구목적

및 목표

○ LNG 보일러 등의 현황조사, 오염물질 배출량을 산정함으로써 신규 총량관리 대상 사업장을 파악하고 관리방안을 마련하고자 함.

연구 내용 및 결과

[연구내용]

○ 보일러 현황, NOx 배출량 조사 및 삭감가능량 예측

○ 산업용⋅업무용 보일러 중 LNG 등을 연료로 사용하는 시간당 증발량이 2톤 이상인 보일러 대기배출시설 추가에 따른 총량 변동량 산정 및 경제성 검토

[연구결과]

○ 저 NOx 버너 설치시 NOx배출량 조사 및 총량변동량 산정(‘10, ‘11년 기준)

- 수도권지역의 보일러 총 대수는 17,641대이며, 2톤 이상은 8,529대로 약 48.3%차지

- 수도권지역 보일러시설의 LNG 사용량은 7,596,706천m3/년이며, 2톤 이상의 보일러시설의 LNG 사용량은 2,099,917천m3/년로 추정.

- 이에 연간 NOx배출량은 8,560ton이며, 이를 대기배출시설로 포함시킬 경우 LNG 연소시설의 NOx 배출량은 65,220ton/년으로 약 15.1%가 증가하는 것으로 나타남.

○ 0.3ton 이상 보일러시설 대상 저 NOx 버너 설치시 NOx 삭감가능량예측

(단위 : ton/년)

구분	부문별 배출량 합계	비사업연소 (가정용/상업용)	산업용연소	삭감가능량
방지시설 미 설치시	18,699	16,102	2,597	-
저 NOx버너 설치시	9,350	8,051	1,299	9,349
기타방지시설 설치시	14,959	12,882	2,078	3,740
저 NOx버너 +기타방지시설	7,480	6,441	1,039	11,219

연구성과

○ 수도권 지역 보일러시설의 LNG사용에 따른 NOx 배출량과 방지시설 설치시 NOx저감량을 예측하여 수도권 대기질 관리에 필요한 데이터 기반 구축

연구과제 활용 실적

[지역환경개선 기여도]

○ 수도권지역 총량관리제 및 저녹스버너 지원사업 시행을 위한 정책 활용

(활용기관: 수도권 대기환경청 기획과(연구과제 제안기관))

[연구성과 활용실적]

1. 경제적 효과

○ 저 NOx 버너 보급사업에 따른 에너지 절감 효과

- 보일러의 효율 향상으로 인한 에너지 절감효과로 연간 약 26억원 절감

연구성과 활용사례 및 활용계획

○ 수도권총량관리제 및 저 NOx버너 지원사업에 활용