과제명

시화지구 대기질 개선을 위한 미세먼지 저감방안 연구 및 실행방안 제안

연구기간

2013. 3 ~ 2013. 12  (10 개월)

사업비

50백만원

성과산출부분

정책반영(O), 조사연구( ), 기술개발( ), 기타( )

연구목적

및 목표

○ 시화지구의 미세먼지 농도가 환경기준값을 상회하고 있고, 시 전체 개발사업에 따른 교통량의 지속적인 증가로 인한 대기오염 의 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 적정 관리방안 수립이 필요함.

연구 내용 및 결과

[연구내용]

○ 시화지구 기본현황 및 미세먼지 배출현황을 실측조사하고 개발에 따른 미세먼지배출량을 예측하고 기여도 분석

○ 연차별 목표농도를 설정하고 수도권 대기개선계획 등을 고려하여 관리방안 수립

[연구결과]

○ 시화지구 현황분석(측정 및 분석)

- 자동측정망 자료분석결과 대기환경기준의 연간 평균치와 24시간 평균치를 상회함

- 각 성분 분석 결과 금속성분의 경우 정왕동에 비해 시화공단이 약 2배가량 높음.

○ 수용모델링(PMF; Positive Matrix Factorization) 결과

- 기름연소오염원은 시화공단 17.2 ㎍/㎥(27.8%)와 정왕동 6.6 ㎍/㎥(11.8%)의 기여도를 보였으며, 공단 내 측정소의 배출기여도가 매우 높았음.

- 모든 산업체 관련 총 배출기여도는 시화공단 18.1 ㎍/㎥ (29.3%), 정왕동 10.2 ㎍/㎥(18.2%)의 기여도를 보였으며, 산업관련 오염원에 의한 영향은 기름연소와 마찬가지로 공단 내 측정소의 배출기여도가 높았음.

- PM2.5에 2차 에어로졸의 기여도는 지점별로 시화공단 13.8 ㎍/㎥(22.3%)와 정왕동 18.2 ㎍/㎥(32.7%)의 높은 기여도를 보였음.

- 산업공정 중 비산먼지를 포함한 도로비산 및 토양관련 오염원은 시화공단이 9.4㎍/㎥(15.3%), 정왕동 11.5 ㎍/㎥(20.7%)의 기여도를 보였음.

연구성과

○ 시화지구 맞춤형 미세먼지 농도예측, 배출억제를 통한 관리방안 도출 (시화공단 : 기름연소오염원과 2차 에오로졸 관리, 정왕동 : 2차 에어로졸과 산업공정 중 비산먼지를 포함한 도로비산 및 토양관련 오염원)

○ 대기질 개선성과 검증을 위한 정책자료로 활용

구분	정책	기관(부서)	추진사업	과제와의 연계성
내용	대기질 종합계획 PM2.5 관리대책	시흥시	PM2.5 저감대책수립	- 대기관리에서 중요한 PM2.5의 관리방안을 제시하고 배출원에 따른 배출량 및 특성을 파악하여 효과적인 PM2.5정책 수립을 위한 자료 제공 - 미세먼지 예보제 모델 구축을 위한 DB구축 자료 제공
		경기도 보건환경연구원

연구과제 활용 실적

[지역환경개선 기여도]

○ 시흥시에서 발생하는 환경위해요소인 PM2.5 및 관리방안에 따른 저감으로 보다쾌적한 환경을 조성하여 정부환경정책 및 지역환경 정책 수립자료로 활용 가능함.(활용기관 : 시흥시청 환경정책과 (연구과제 제안기관))

[연구성과 활용실적]

1. 환경적 효과

○ 시화지구 맞춤형 미세먼지 농도예측 및 배출억제를 통한 대기환경기준 만족

2. 경제적 효과

○ 사회적 피해비용 절감 : 연간 24,927백만원 (20% 제거시)

개선전 배출량	435.99 ton/yr (2010년 PM10 배출량) ※ 자료출처: 국립환경과학원 대기오염물질 배출량
제거효율	5%	10%	20%
배출량	414.19 ton/yr	392.39 ton/yr	348.79 ton/yr
저감량	21.80 ton/yr	43.60 ton/yr	87.20 ton/yr
사회적 피해비용	6,232백만원	12,464백만원	24,927백만원
	PM 저감에 ᄄᆞ른 사회적 피해비용 285.86 백만원 (EU 단위가치) ※ 자료출처 : 환경가치를 고려한 통합정책평가 연구 Ⅱ (한국환경정책평가원구원, 2010.12)

○ 대기질 개선에 의한 의료비용 절감 : 최대 41,238백만원

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PM (톤당 평균의료비용; 원/톤)	225,798,464	269,203,639	327,392,990	410,163,814	461,225,561	472,903,356
* 유영성(경기개발연구원 연구위원, 2004)이 제시한 대기오염물질별 총의료비용을 규제미적용 시 총배출량으로 나누어 오염물질 톤당 비용을 구한후 소비자물가지수를 활용하여 분석기간으로 추계함; 2010년 이후는 2008∼2010 3년 평균물가상승률을 적용하여 추계함 ※ 자료출처: 환경가치를 고려한 통합정책평가 연구Ⅱ ( 한국환경정책평가연구원, 2010.12 )

저감량	21.80 ton/년		43.60 ton/년		87.20 ton/년
의료비용 절감편익	2014년	2015년	2014년	2015년	2014년	2015년
	10,055백만원	10,310백만원	20,110백만원	20,619백만원	40,219백만원	41,238백만원

연구성과 활용사례 및 활용계획

○ 시화지구의 미세먼지 특성을 면밀히 분석하고, 향후 시흥시 개발계획과 그에 따라 예상되는 미세먼지 오염도 변화를 파악하여 대기관리계획 수립에 활용

○ 시흥시의 지역적 특성이 반영된 적합한 관리 및 구체적 실천방안을 제시하여 적극적인 대기질 관리 추진체로 활용

○ 향후 시화지구 대기 중 미세먼지 관리를 위한 환경정책 수립시 우선순위 결정에 있어서 중요한 자료로 활용될 것으로 사료됨