⑤ 시화산업단지 대기유해물질 배출현황조사 (조사연구)

< 연구내용 및 결과 >

□ 연구목적 및 목표

○ 시화산단내 대기배출사업장을 대상으로 특정 대기유해물질과 및 악취의 배출현황과 주변지역에 미치는 영향을 조사하여 지역주민들의 대기 및 악취관련 민원의 주요원인을 파악하고 구체적인 대처방안을 마련하고자 함.

○ 『경기도 반월시화산단 환경오염물질 배출시설 허가(신고) 경기도 제안지침 개정』 등 정책활용을 위하여 시흥시 환경정책과 제안 과제

□ 연구결과

○ 시화산업단지의 환경관련계획 및 기존 자료 분석

- 최근 3년간 민원발생현황 및 악취로 인한 피해사례 조사 분석

○ 특정대기유해물질 조사대상 업종 및 업체 선정

- 유관기관(시흥시, 경기도)과 협의하여 조사대상 업체(16업체) 및 물질(19종) 선정

○ 현장조사를 통한 배출원 및 배출량 파악

- 배출사업장 현장방문조사를 통한 공정 및 주요배출원 파악 및 분석

[측정대상 사업장 선정]

순번	사업장 요청사항 및 현장측정		확인 유·무(○×)	특이사항
1	대기·악취배출시설 허가(신고)증		○
2	대기·악취배출시설 허가(신고)증 - 첨부서류(처리공정 및 처리계통도)		○
3	자가측정기록부, TMS기록부		○
4	원료 MSDS
5	배출시설 가동여부 확인 (가동률 %) - 사업장 담당자와 면담 -		○
6	방지시설	방지시설 가동여부 확인	○
7		현장기상측정(온도-℃, 압력-mmHg)	○
8		설계 용량(Sm3/min)	○
9		굴뚝 직경(m)	○
10		실측 유량(Sm3/min)	○
11		굴뚝 높이(m)	○
12		현장 전경사진 측정여부	○

공장 조업 가동율(%)	100		기온(℃)	12.0
설계유량(Sm3/min)	1,000		기압(mmHg)	766
실측유량(Sm3/min)	125.8		습도(%)	66
배출구 관경(m)	1.3		풍향	서북서
배출구 유속(m/s)	1.68		풍속(m/s)	4.2
산소량(%)	21.0		수분량(%)	0.87
측정사진
배출시설 및 방지시설		배출구 측정

- 대기환경보전법에 따른 특정유해대기물질 19종 분석

· 측정결과 대기환경보전법 상 배출허용기준은 모두 만족하는 수준이었으며 업종별 배출수준을 분석한 결과 자동차 제조업 및 폐기물 운반처리업종에서 상대적으로 많이 배출됨을 확인함.

[사업장 복합악취 및 특정대기유물질 농도 및 배출량 산정]

< 기대성과 >

○ 환경적 효과

- 경기도 환경오염물질 배출업소 제안지침 개정에 연구결과 반영

- 시흥시 관내 악취관리 시책추진을 위한 참고자료 활용

- 시화산업단지 대기유해물질 배출현황조사를 통해 미세먼지 저감 우선순위 산정을 위한 산업체 미세먼지 발생현황 제공(시흥시 환경정책과 활용)

○ 사회적 효과

- 시화산단내 지역주민 및 주변지역 주민들에 대한 산업단지의 이미지 제고 가능

○ 경제적 효과

- 배출현황조사, 대기유해물질 및 악취물질의 분석을 통해 사업장의 업무 및 조업환경을 개선하여 생산량의 중가 및 품질향상으로 지역경제 활성화 가능