(재) VOC 에너지화 시스템 제작 및 설치 입찰 공고

본 입찰은 시화/반월 산단에서 발생하는 휘발성유기화합물(VOCs)의 에너지화를 위한 장치 제작 및 설치를(붙임 1) 위한 공고입니다.

시화/반월산단에서 주로 대기(악취)방지시설로 사용되는 활성탄 흡착탑의 활성탄 탈착 및 탈착 VOCs의 연소를 위한 시설로 핵심 제작 설비는 다음과 같습니다.

(1) WASTE HEAT EXCHANGER

(2) WASTE HEAT BOILER

(3) ORC WATER STORAGE TANK

(4) ORC WATER FEED PUMP

(5) Cooling Tower

(6) Organic Rankine Cycle Power Generation

(7) 기타 instrument 구매 및 설치 (과업지지서 참고)

1. 입찰 제목

“ VOC 에너지화 시스템 제작 및 설치” (공고번호: 2014-001호)

2. 사업 예산

○ 일금오억오천만원(￦550,000,000)

3. 입찰등록 및 개찰

○ 입찰등록마감일시 : 2014년 8월 19일부터 2014년 8월 25일 18시까지

○ 개찰일시 및 장소 : 2014년 8월 26일 09시 시흥녹색환경지원센터

4. 입찰방법

○ 일반공개경쟁입찰(입찰가격 30%, 사업계획서 평가 70%)

○ 동일인이 2회 이상 입찰서 제출할 시 모두 무효처리

○ 본 입찰에 2인 이상의 공동참가는 불가

5. 입찰방법 및 낙찰자 선정방법

가. 입찰방법 : 협상에 의한 계약체결

나. 낙찰자 선정방법

1) 사업계획서평가(70%)와 가격입찰평가(30%)을 합산하여 1순위 업체를 협           상대상자로 선정

2) 1순위 협상대상자와 가격 협상 후 계약 체결

(단, 1순위 협상대상자와 가격 협상이 안될 시 후순위 협상자와 가격협상)

3) 1순위 협상대상자는 업체 평균가격이하 범위 내에서 업체제시가격 또는 시흥           센터 제시가격으로 협상에 응해야 함

6. 입찰참가 자격

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조에 의한 자격 소지자

○ 입찰참가신청을 한 자 및 입찰참가신청서 제출 시 지정한 대리인이 아니면 입찰에 참가할 수 없음

7. 제출서류

○ 입찰참가신청서(우리센터 소정양식) 1부

○ 우리센터에서 제시한 과업 지시서에 따른 사업계획서(견적서) 5부(원본 1부)

○ 사업자등록증사본 1부

○ 법인인 경우 법인등기부등본 1부

○ 인감증명서, 사용인감계 및 위임장 1부(사용인감 지참)

○ 위임받은자 재직증명서 1부

○ 국세 및 지방세 완납 증명서 각 1부

○ 입찰이행보증보험증권 1부 (입찰금액의 5/100 이상)

(입찰서 제출 마감일 전날 ~ 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일)

8. 입찰의 무효

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 39조 및 같은 시행규칙 제 44조에 의함

9. 기타 유의사항

○ 우리센터에서 제시한 과업 지시서에 따른 사업계획서는 자유양식으로 작성하되 VOCs 처리장치의 세부 설명 및 flow 도면(energy ＆ material balance)의 세부사항을 명시해야함

○ 입찰 세부 사항에 대한 자세한 견적서와 견적에 대한 증빙자료(물가정보지 등)을 첨부해야 함

○ 낙찰방법은 사업계획서 평가(70%)와 가격입찰평가(30%)로 반영하고 사업계획서 평가는 용역 감독관 3인이 평가하며 평가내용은 공개하지 않음

⇒ 기술제안서 배점표(붙임 4)

구 분	평가대상	배 점
계		100
기술능력 평가	제안참가신청시 제출한 제안서	70
입찰가격 평가	제안참가신청시 제출한 가격입찰서	30

◦입찰가격 평점산식

- 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

[eqn: 평점 = 입찰가격평가 배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

* 최저 입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

* 당해 입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격

- 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 미만으로 입찰한 자에 대한 평가

[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {예정가격의80%상당가격} RIGHT )]

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {예정가격의80%상당가격-당해입찰가격} over {예정가격의80%상당가격-예정가격의60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

*  최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

*  당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

*  입찰가격 평점산식의 "( )"안의 산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있을 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다

○ 계약은 낙찰일로부터 7일 이내에 체결해야하며, 기한 내에 계약을 체결하지 않을 경우 그 낙찰은 무효로 함

○ 계약체결 후 시설 제작 및 설치 이후 시운전 후 용역 대금을 지급함

⇒ 준공 후 100% 지급

○ 본 입찰에 대한 문의사항이나 사업계획에 대한 궁금증 및 기타 문의사항에 대한 문의처

- 시흥녹색환경지원센터 연구협력실

최재호 연구원 (☏ 031-8041-0937, choijh@kpu.ac.kr)

붙임 1. VOCs 에너지화 시스템 PFD

붙임 2. 입찰참가신청서

붙임 3. 과업지시서(제품제작 사양서).

붙임 4. 기술제안서 배점표